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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新野县金贵水泥砖厂年产1000万块水泥砖项目

	项目代码
	2103-411329-04-01-993232

	建设单位联系人
	苏金贵
	联系方式
	13598271648

	建设地点
	南阳市新野县上港乡梁埠口村

	地理坐标
	（ 112 度 19 分 20.583 秒， 32 度 31 分 18.366 秒）

	国民经济

行业类别
	C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造
	建设项目

行业类别
	56砖瓦、石材等建筑材料制

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	新野县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2103-411329-04-01-993232

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	8.5

	环保投资占比（%）
	28.33
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	4666.69

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与新野县城市总体规划相符性

（1）城市性质及规模

根据《新野县城市总体规划（2016-2035）》，新野县城内以纺织、轻工、食品为主，交通运输及商业旅游并举的绿色中心城市。新野县城规划区包括城关镇、城郊乡、上港乡的部分行政辖区，总面积161.3km2。

（2）城市发展用地规划

新野县城建设用地的总体布局是南北两侧发展工业，中间发展生活居住、产、生活用地平行向东发展。建设用地布局分为三个部分，西北部以现有工业保留改造为主，东南部以一类、二类工业为主，东北部以一类工业为主，仓储用地结合工业区布置，居住用地布局采用小区形式结合工业区及组团中心布局。

（3）新野县域经济区划

根据规划可知，新野县域经济区划可概括为“两带三区”，两带即“新南产业集聚带”和“新襄产业集聚带”；三区指“北部肉牛养殖加工特色产业片区”、“中部纺织轻工特色产业片区”、“东部粮棉产业片区”。

北部肉牛养殖加工特色产业片区：主导产业为肉牛养殖业，与其他县协调、分工明确、资源共享、优化产业链，大力发展屠宰及精加工产业链，探索肉牛产业可持续发展，全方位巩固科尔沁企业的龙头地位。

中部纺织轻工特色产业片区：以县城为中心，大力发展纺织、电子、食品加工等轻工业发展，并带动物流发展。

东部粮棉产业片区：包括施庵镇、溧河铺镇、前高庙乡、新甸铺镇、五星镇和新甸铺镇，该片区是全县传统的粮棉种植基地，主要经济作物有棉花、蔬菜、花生、芝麻（包括油菜），粮食作物有小麦、豆类和玉米等。依托该片区的传统优势，继续夯实农业基础，经济基础较好的城镇可拓展产业链，发展农副产品深加工，并为县城棉纺业和中部蔬菜区提供原材料。

新南产业集聚带：主要依托103省道北段，在其两侧区域发展形成与南阳城区产业对接的产业集聚带。

新襄产业集聚带：主要依托103省道南段，在其两侧区域结合新野纺织产业与襄阳汽车产业，发展汽车配件加工等相关产业。

新南产业集聚带和新襄产业集聚带应以城镇工业区开发为先导，待城镇工业区开发完成后再开发其他沿线区域。

本项目选址位于南阳市新野县上港乡梁埠口村，位于新野县城规划的上港乡行政辖区，根据新野县上港乡人民政府及新野县自然资源局上港乡自然资源所出具的证明，本项目用地性质为建设用地，符合上港乡土地利用总体规划。因此，本项目建设符合《新野县城总体规划》（2016-2035）相关要求。


面落实清洁土壤行动计划，夯实土壤污染防治基
	，实施农用地分类管理和建设用地准入管理，确保我市粮食和人居环境安全。
	本项目用地属建设用地，符合用地准入管理。
	相符
	

加强规划引导和红线控制；推进生态保 护与修复；开展国土绿化行动；提升农田生态化水平；打造生态宜
	城市
	本项目选址不涉及自然保护区、饮用水源保护区及其他敏感区域，符合红线控制要求。
	相符
	

	综上所述，项目建设符合《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020年）的通知》中相关要求。

4、项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）的相符性分析

为更快落实大气污染防治攻坚战的重要内容，加强对工业大气污染防治工作的总体协调、技术指导和督促检查，河南省生态环境厅印发了《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），本次项目与6个专项方案中的《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》进行相符性分析，具体见下表。
表1-3  项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析
类别
本项目情况
备注
河南省2019年工业企业无组织排放治理方案
十六、其他行业无组织排放治理标准
料场密闭治理
所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。
本项目所有原辅材料全部在封闭式厂房内存放，无露天堆放物料。
相符
密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。
相符
车间、料库四面密闭，通道安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。
项目原料库全密闭，通道安装卷帘门，在无车辆出入时门关闭。
相符
所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。
厂区所有地面除绿化区域均进行硬化，并要求除物料堆放区域外没有明显积尘。
相符
每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。
项目出料口均设置集气装置并配套除尘设施
相符
厂房车间各生产工序须功能区划，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置
厂房内划分功能区，各区安装喷雾抑尘装置。
相符
厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净，运行不起尘
厂区出口设置车辆冲洗装置
相符
物料输送环节治理
散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。
项目厂区无散装物料，物料输送均采用在密闭的管道输送。
相符
皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配套除尘系统
本项目物料输送采用密闭廊道，出料口配套集尘、除尘设施。
相符
运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散装物料。
项目运输车辆符合，厂区内无转运散装物料。
相符
除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。
项目除尘器灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，采用气力输送收集至密闭容器内，回用。
相符
生产环节治理
物料上料、破碎、筛分、混料等过程中产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装及其设施和除尘设施
项目上料、混料等工序均安装封闭集尘装置并配套处理系统
相符
在生产过程中产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。
项目生产过程不涉及VOCS 

相符
其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。
厂房内原料贮存、生产区、产品储存区采用物理隔离
相符
厂区、车辆治理
厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。
厂区道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。
相符
对厂区道路定期洒水清扫。
对厂区道路进行定期洒水清扫
相符
企业出厂口处配备高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。
厂区出口配备高压清洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，并设置洗车废水收集防治设施
相符
建设完善监测系统
因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施
企业拟安装在线扬尘监测设施
相符
安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。
企业拟安装在线扬尘监测设施，主要排放数据在企业显眼位置随时公开
相符
本项目经采取各项措施后，均能做到达标排放和合理处置，符合与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》文件相关要求。
5、项目与《南阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（宛环攻坚办【2020】21号）相符性分析
（1）《南阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求如下：

强化工业企业科技监管。建立市、县两级视频监控平台并与省级视频监控平台联网，持续深化工业企业“一密闭、六到位”建设，充分运用视频监控、空气质量监测站、污染源在线监测、TSP 自动监测、降尘缸监测、无人机等科技监管手段，实现全方位、全时段、全过程工业企业污染物排放实时监测监控。

（2）本项目与《南阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对照情况如下：

本项目为粘土砖瓦及建筑砌块制项目。运营期废气主要是卸料、物料输送、投料搅拌及运输扬尘。评价建议运输车辆加盖篷布，设有车辆冲洗设施一套，用于对车辆、车轮和车身冲洗；所有物料进库存放；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门。车间及库内安装固定的喷干雾抑尘装置。所有裸露地面均做到硬化。所有生产环节均位于生产车间内，进料斗上方安装喷淋装置及集气罩。生产进出料口安装集气及收尘装置。运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘。

综上所述，本项目建设符合《南阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（宛环攻坚办【2020】21号）的要求。
	


二、建设项目工程分析
	建

设

内

容
	1、项目由来

需求量越来越大，为满足当地市场对建筑用砖的需要，新野县金贵水泥砖厂拟于2021年4月投资50万元在南阳市新野县上港乡梁埠口村建设新野县金贵水泥砖厂年产1000万块水泥砖项目。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号）的有关规定和要求，项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“二十七、非金属矿物制品业”中“56砖瓦、石材等建筑材料制造”，“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”应编制环评报告表。因此确定本项目环评形式为环境影响报告表。
受新野县金贵水泥砖厂委托，我公司承担了新野县金贵水泥砖厂年产1000万块水泥砖项目的环境影响评价工作。接受委托后评价单位在对该公司拟选厂址详细勘察并收集资料的基础上，结合本项目可行性研究报告及其他工程资料，根据国家相关法律法规和技术规范的要求，本着“科学、客观、公正”的态度编制完成本项目的环境影响报告表。
2、项目概况

项目名称：新野县金贵水泥砖厂年产1000万块水泥砖项目

建设单位：新野县金贵水泥砖厂
项目性质：新建

行业类别：C3031粘土砖瓦及建筑砌块制
建设地点：南阳市新野县上港乡梁埠8.5万元，占总投资的比例为28.33%。

建设内容及规模：项目厂区占地面积4666.69m2（7亩），建设面积1500m2，用于办公用房、生产车间、原料库及其他附属设施的建设，年产1000万块水泥砖。

建设计划：预计2021年5月开工建设，2021年7月建成，总工期3个月。

项目位置及周边环境概况

本项目选址位于南阳市新野县上港乡梁埠口村，厂区东侧、南侧紧邻田地，东侧300m为养殖场，南侧紧邻村路，隔路为田地，西侧40m为临街商户，西侧75m为010乡道，隔乡道为闲置厂房，北侧为林地。距离项目最近的地表水体为项目东侧965m处的白河。项目地理位置见附图一，周边环境概况见附图二。
4、项目组成及建设内容

项目组成及建设内容具体详细见表2-1。

表2-1  项目组成及建设内容一览表
类别
工程组成
建设内容及规模
主体工程
生产车间
1栋1层，轻钢结构，建筑面积300m2（20×15×9m），车间设置一条水泥砖生产线，生产设备有搅拌机、制砖机等，工艺流程：外购原料—配料搅拌—压砖—自然养护—成品。
辅助工程
办公用房
1栋1层，砖混结构，建筑面积200m2。
储运工程
原料库
1栋1层，轻钢结构，建筑面积1000m2，用于原料堆存。
成品砖厂
占地面积2000m2，用于成品砖晾晒养护、暂存。
筒仓
厂区设置一个筒仓，容积100t，用作水泥储存。水泥通过水泥罐车拉至厂区，然后通过气泵将水泥输送至水泥筒仓。
公用工程
供水
厂区自备井供水
供电
新野县上港乡供电所供电
排水
初期雨水及生产废水经沉淀池沉淀处理后回用不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。
环保工程
废气处理
投料、搅拌粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m排气筒排放；
筒仓粉尘：滤芯除尘器+排气筒；
无组织粉尘：原料库全封闭，地面硬化，设置喷淋降尘装置，厂区道路、生产车间设置喷淋装置。
废水处理
生产废水、厂区初期雨水经沉淀池（3m×3m×2m）沉淀处理后，回用不外排；生活污水经化粪池（3m3）处理后用于周边农田施肥，不外排。
噪声处理
高噪声设备采取减震、消声、隔声等综合措施。
固废治理
生活垃圾经垃圾收集箱收集后定期清运；不合格砖坯及废泥坯通过搅拌机搅拌混匀后重新循环利用；沉淀池沉渣经泥砂泵抽取后提升至搅拌机，回用于生产过程；化粪池污泥由专人定期清掏，运至垃圾填埋场填埋处理；袋式除尘器尘灰定期清理并全部回用于生产过程。
5、产品方案
项目建成运行后，年产1000万块免烧砖。具体产品方案见表2-2。
表2-2  产品方案一览表

序号

名称

 规格（mm）

年产量（块）

1

免烧砖
240×120×60

1000万

6、主要生产设备

项目主要生产设备见表2-3。

表2-3  项目生产设备一览表

序号
设备名称
规格型号
数量（套/台）
备注
1
混合搅拌机
YZJ300

1
/
2
振动机
/
1
/
3
压砖机
Ф0.6×8

1
/
4
传送带
/
长5m
宽0.8m，全封闭
5
料斗
/
3
/
6
筒仓
容积为100T
1
/
7
铲车
/
1
/
8
车辆
/
4
/
7、原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及燃料消耗情况见下表2-4。

表2-4  项目原辅材料情况一览表

序号
原料名称
消耗量
来源
备注
1

砂
18750t/a

外购
堆放在料仓
2

石子
7500t/a

外购
堆放在料仓
3

水泥
3750t/a

外购
储存在100T立式筒仓内
4
水
12600m3/a
厂区自备井
/

5
电
15万kw·h/a

上港乡供电所供电
/

8、劳动定员及工作制度

项目全厂劳动定员10人，其中管理人员2人，劳动职工8人，职工均来自周边村庄，不在厂区食宿。项目年工作时间300d，实行单班制，每班8h。
9、公用工程

（1）供水
项目营运期生产和生活用水由厂区自备井供给。
（2）排水
项目生产废水及初期雨水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。
（3）供电
由新野县上港乡供电所供电，项目用电量为15万kw·h/a。

10、相关政策相符性分析

本项目为水泥砖制造项目，经比对国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本），该项目不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类，新野县发展和改革委员会对项目建设予以备案（项目代码：2103-411329-04-01-993232），因此项目的建设符合国家当前的产业政策。
11、项目总平面图布置合理性分析

本项目选址位于南阳市新野县上港乡梁埠口村，厂区按地形和生产流程情况将出入口设置在厂区西侧，便于原辅材料和成品运输，项目厂区东侧建设原料库和生产车间，并配套水泥筒仓、办公室、除尘器、沉淀池等辅助设施。

项目所在区域主导风向为东北风，袋式除尘器排气筒设在厂区下风向，远离厂界和办公生活区；高噪声设备搅拌机、成型机等均远离厂界。厂区功能分区明确，与厂外道路、周边环境能互相协调，结合区域气象条件上，从环保角度分析，厂区各功能划分和总图布置基本合理。

整个总平面布置功能分区明确、布置紧凑、生产流程顺畅、减少交叉干扰、有利于安全生产，便于管理。项目总平面布局基本按地形和生产工艺流程布置，尽可能采取减轻和避让的原则要求，满足相关防护距离要求。厂区平面布置基本符合环境保护的要求。项目总平面布置图详见附图三。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程及产污环节：
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图2-1  项目工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：
本项目主要是使用水泥、石子、砂和水按就一定比例混合后进行搅拌，搅拌后利用压砖机压制成型，成型后的砖坯至成品堆存库内进行晾干后即为成品。
①计量：将石子、砂、水泥按照一定配合比进行计量，按照产品的规格进行适当的配比，配比后的原料通过铲车进行上料。
②投料：将石子、砂、水泥通过配料机按照一定配合比进行计量，按照产品的规格进行适当的配比，配比后的原料通过铲车进行上料。
②投料：将计量好的各种原料投入搅拌机中，投料的同时加水进行搅拌；搅拌初期，因水和物料未混合均匀，会产生少量粉尘，搅拌后期物料与水搅拌均匀后，不会再产生粉尘。
③搅拌：搅拌时间3~5min，所有的原辅材料进行充分的搅拌，使水泥、砂、石子和水的亲和力达到最大。
④上模、振动：搅拌好的物料通过传送带传送进入振动机振动均匀。
⑤压制、脱模：振动后的物料进入压砖机内，利用压砖机内模具压制成型，成型后脱模。
⑥养护：成型后的砖坯运至厂区成品堆场进行自然晾干养护，养护时间1~2天（夏季1天，春秋1~2天，冬季2天），每天洒水养护两次，养护完成后即为成品。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目选址位于南阳市新野县上港乡梁埠口村，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用根据南阳市生态环境局发布的《2019年南阳市生态环境质量报告书》中的年度监测数据进行统计分析，监测因子为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果及统计分析见表3-1。

表3-1  河南省铸造行业准入条件符合性对比一览表

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

60

35

171

超标

95%日平均质量浓度

159

75

212

超标

PM10
年平均质量浓度

95

70

135

超标

95%日平均质量浓度

210

150

140

超标

SO2
年平均质量浓度

7

60

11.6

达标

98%日平均质量浓度

15

150

10

达标

NO2
年平均质量浓度

36

40

90

达标

98%日平均质量浓度

77

80

96.2

达标

CO

95%日平均质量浓度

181

4000

4.5

达标

O3
年平均质量浓度

107

/

/

/

90%日最大8小时滑动平均质量浓度

181

160

113

超标

对照2019年1月～12月南阳市环境空气自动监测站常规监测数据，SO2、NO2、CO 可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值，PM10、O3和PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值，区域环境质量状况一般，属于不达标区。

针对环境空气质量不达标的情况，近年来南阳市已按照《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2019]25号文）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7号文）、《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案(2018-2020年)》（宛政〔2019〕2号）等文件相关要求，通过实施清新空气运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，区域空气质量将逐渐转好。

2、地表水环境质量现状

距离项目最近的地表水体为项目东侧965m处的白河。根据南阳市地表水环境功能区划，白河规划功能为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类水体，根据《南阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发南阳市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（宛环攻坚办[2020]21号）全市地表水考核断面水质达到或优于III类，按照III类进行管控。根据南阳市环保局2019年10、11、12月对地表水的监测通报结果可知，白河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准要求。
3、地下水环境质量现状

本项目位于南阳市新野县上港乡梁埠口村，项目周围无可能对地下水造成明显污染的污染源，区域地下水质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求。

4、声环境质量现状

本项目区域声环境质量现状评价采用实地监测数据，监测项目为等效连续A声级，每天昼夜各监测一次。本次声环境质量现状监测结果见表3-2。

表3-2  噪声监测结果统计情况一览表  单位：dB（A）
序号

监测点位

监测值

标准值

达标

情况

昼间Leq

夜间Leq

昼/夜

1

东边界

53.6
43.1
60/50

达标

2

西边界

51.1

41.0

60/50
达标

3

南边界

50.9

40.4

60/50

达标

4

北边界

50.3

40.1

60/50

达标

5
西侧40m临街商户
52.1
40.5
60/50

达标

由上表可知，项目厂区及周边背景噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值要求。


	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目拟建地块周围没有发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等特殊保护对象。本项目厂址周边环境保护目标见下表3-3。

表3-3  主要环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

方位、距离

保护规模

保护级别

环境空气
临街商户
W、40m
12户、40人
《环境空气质量标准》
（GB 3095-2012）二级

声环境

临街商户
W、40m
12户、40人
《声环境质量标准》
（GB 3096-2008）2类
地表水

白河

E、965m

/

《地表水环境质量标准》
（GB 3838-2002）中III标准
地下水

厂区及其附近村庄浅层地下水

《地下水质量标准》
（GB/ 14848-2017）
III类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	序号
执行标准
污染物
标准限值
1

《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）
颗粒物
有组织最高允许排放浓度10mg/m3
颗粒物：无组织排放浓度限值0.5 mg/m3（厂界外20m处）
2

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
2类
昼间：60dB(A)

夜间：50dB(A)

3

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
昼/夜70/55dB(A)

4

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
（GB 18599-2001）及2013年修改单


	总量

控制

指标
	（1）废水
本项目营运期生产废水经厂区沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。因此废水总量控制指标建议为0。
（2）废气
项目营运期废气主要为颗粒物，均不涉及二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物等总量控制指标污染物，因此不设置废气总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气影响较大的主要为扬尘。施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

由于项目建设周期短，牵涉的范围也较小，且当地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。施工机械和运输车辆所排放的废气中污染物主要为NOX、CO和烃类物等，一般情况下，各种污染物的排放量不大，经加强车辆运行管理，保持车况完好情况下，废气经过大气扩散后对周围环境影响较小。建议建设单位在施工现场的管理中应严格执行河南省人民政府办公厅关于印发《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知及南阳市政府的相关规定，主要措施如下：

（1）施工工地周边100%围挡：施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏。

（2）物料堆放100%覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。

（3）出入车辆100%冲洗：施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台帐；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。

（4）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。

（5）渣土车辆100%密闭运输：出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。

（6）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘；工程结束后对拟建绿化用地及时绿化。

施工单位应加强对施工人员的环境保护宣讲教育，提高员工环保意识，从而使员工自觉地维护和遵守各项污染减缓措施，有利于各项措施的贯彻实施。采取上述措施后，本项目施工期废气对周围大气环境的影响在可接受范围内。

2、施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工期机械清洗废水和施工人员生活污水。

工程施工废水为施工机械冷却水及洗涤用水、混凝土浇筑养护废水及运输车辆清洗废水等，废水有一定量的油污和泥沙，施工废水产生量为1.0m3/d。经类比，污水中石油类浓度为10～30mg/L，SS浓度可高达1000mg/L。对于施工中的作业废水，建议加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在施工现场低洼地设置隔油，将施工废水进行隔油处理后用于场地洒水抑尘，不外排，不对区域地表水体产生污染影响。同时评价要求施工中的固体废物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。

施工人员的生活污水产生量为0.8m3/d，经化粪池处理后用作周围农田施肥，不外排。

施工期产生的废水经采取措施后，对周围环境影响较小。

3、施工期声环境影响分析

施工期噪声主要是施工场地的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声。施工常用机械设备有挖掘机、装载机、推土机、平地机、振捣器、装载车辆、吊车等，源强在80～98dB（A）之间。

根据施工机械噪声源的特点，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减公式，预测施工期噪声对施工场界和敏感点的影响。噪声源衰减公式：
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式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；

      L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]；

      r——关心点距噪声源距离，m；

      r0——距噪声源距离，r0取1m。

按照以上步骤及预测模式对本工程施工期噪声在各个场界的噪声影响进行预测，预测结果见下表4-1。

表4-1  施工期各场界及敏感点环境噪声预测结果表

声级
设备
预测点距噪声源距离
10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

300m

装载机
84.0

78.0

71.9

68.4

66.0

64.0

60.5

58.0

54.5

挖掘机
78.0

72.0

65.9

62.4

60.0

58.0

54.5

52.0

48.5

推土机
83.0

77.0

71.0

67.4

64.9

63.0

59.5

57.0

53.5

平地机
84.0

78.0

71.9

68.4

66.0

64.0

60.5

58.0

54.5

振捣器
78.0

72.0

66.0

62.4

60.0

58.0

54.5

52.0

48.5

静力打桩机
88.0

82.0

76.0

72.4

69.9

68.0

64.5

62.0

58.5

重型吊车
87.0

81.0

75.0

71.4

68.9

67.0

63.5

61.0

57.5

载重汽车
85.5

79.5

73.5

69.9

67.4

65.5

62.0

59.5

56.0

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB，夜间的噪声限值为55dB。由表4-1可以看出：昼间单个施工机械的噪声在距施工场地60m外可以达标，夜间在300m外可以达标。但在施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械的噪声以及进出施工现场的各种车辆引起的噪声的总和，其噪声达标距离要大于昼间60m、夜间300m的距离。

由于施工期工作量大，而且机械化程度高，因此施工期噪声会产生一定影响，为减轻项目施工过程中对项目厂区周边环境的声环境的影响，评价根据工程特点提出施工期声环境保护措施：

为将施工期噪声对环境影响降至最低，评价结合项目施工特点，提出如下治理措施：

（1）优先选用低噪声的施工机械和施工方法，如以液压工具代替气压工具；对施工机械经常维护，确保处于最佳运行状态，降低施工机械噪声源强。

（2）合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天，夜间（当日22时至次日6时）禁止施工。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位应在开工前报有关政府部门批准，并公告附近居民。

（3）合理布局各种施工机械设备，施工时，应设置临时隔声屏障，既能起到安全防护的作用，还能阻挡噪声的传播，减轻对区周边敏感点的影响。

（4）加强管理，文明施工。对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。

尽管施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期相对而言其影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之消失。在落实各项噪声污染防治措施情况下，施工场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1中排放标准要求，施工期噪声对周边声环境影响较小。

4、施工期固体废物

项目所在地地势平坦，施工土石方基本可以达到挖填平衡，施工期固体废物主要是建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

类比同类项目，建筑垃圾按0.05t/m2，项目总建筑面积1500m2，据初步估算，本项目施工期间产生的建筑垃圾75t。按照《建筑垃圾工程渣土管理办法》的有关规定运至当地建筑垃圾填埋场集中处理。

施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员有20人，施工期约3个月，则生活垃圾为0.9t。生活垃圾收集后由环卫部门收集后统一处理处置。
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	1、大气环境影响分析
（1）废气影响分析
项目营运期产生的废气主要为投料、搅拌粉尘、筒仓粉尘、原料卸料堆存粉尘。
①投料、搅拌粉尘
项目投料过程中，由于高度落差会在落料过程中产生一定量的粉尘，产生量与物料粒径、高差等有关，类比同类企业相关资料，并参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二混凝土分批搅拌厂”，该部分粉尘排放因子取0.05kg/t，本项目水泥、石子、砂使用量共计30000t/a，则投料粉尘产生量为1.5t/a；项目物料搅拌初期，因水和物料未混合均匀，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，会产生少量粉尘，搅拌后期，物料与水搅拌均匀后，不会再产生粉尘。类比同类企业相关资料，搅拌时粉尘产生系数取0.02 kg/t，则搅拌粉尘产生量0.6 t/a。

环评要求在投料口、搅拌机各设置一个集气罩（收集效率为90%），粉尘经集气罩收集后通过一个袋式除尘器（处理效率为98%）处理，袋式除尘器配备风机，风机风量为4000m3/h，粉尘经处理后由15m高排气筒排放。因此，粉尘产生速率为0.8kg/h，产生浓度为200mg/m3，经处理后粉尘排放量为0.0378t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为4.0mg/m3。经处理后粉尘排放满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中有组织最高允许排放浓度10mg/m3的限值。
未被集气罩收集的粉尘量为0.21t/a，由于车间内设置有喷雾除尘装置，粉尘沉降系数取0.8，则无组织粉尘排放量为0.042t/a，排放速率为0.0175kg/h。
②筒仓粉尘

项目水泥储存于100T筒仓内，水泥通过水泥罐车拉至厂区，然后通过气泵将水泥输送至水泥筒仓，往筒仓中输送水泥时筒仓内空气排放时会产生一定量的粉尘。类比同类项目，单个筒仓粉尘产生量为1.5t/a。水泥筒仓设有—套袋式滤芯除尘器（除尘效率为99%），处理后尾气通过料仓顶部排气筒排放，排放量为0.015t/a，排放速率为0.00625kg/h。粉尘产生量小，对环境影响较小。
③原料卸料堆存粉尘

本项目砂子、石子在料仓内堆存，拟建料仓建设成为全封闭仓库，地面水泥硬化，砂子、石子在堆存时加盖篷布，并在料仓内安装移动喷淋降尘装置，并设由专人进行操作，定时洒水，洒水次数根据天气情况而定，干燥大风天气多洒水，多雨时可适当减少洒水次数，一般每天喷洒5～8次，每次2～3分钟，使砂子和石子表面保持一定水分，降低扬尘的产生量，类比同类企业运行经验，扬尘可降低75%以上。砂石原料来源为外购，用装卸机装卸，经类比本项目原料堆存、卸料粉尘产生量为0.16t/a，产生速率为0.022kg/h。
（2）估算结果及评价

①大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：
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Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表4-2  评价工作等级确定依据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax<10%

三级

Pmax<1%

②大气污染物源强

根据本项目废气产排污情况，大气污染源面源和点源参数调查清单见表4-3、4-4。

表4-3  项目无组织废气面源参数调查表

污染物名称

面源

长度

面源

宽度

排放

高度

排放

时间

排放

工况

污染物排放速率（kg/h）
原料库
50
20
9
7200h/a

连续

0.022
生产车间

20
15
9
2400h/a

间歇

0.0175
表4-4  项目大气点源参数调查表

排气筒编号

名称

排气筒高度m

排气筒内径m

烟气流速（m/s）

烟气温度℃

污染物排放速率(kg/h）

生产车间排气筒P1
颗粒物

15

0.45

6.99
25

0.016
估算模式所用参数见表4-5。

表4-5  AERSCREEN估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

42℃

最低环境温度/℃

-14.2℃

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率/m

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

不考虑岸线熏烟

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

③估算模式计算结果

表4-6  项目有组织废气估算模型计算结果表

下风向距离D/m

有组织粉尘

预测质量浓度/（µg/m3）

占标率Pmax（%）

1

0
0
25

0.002849
0
50

0.6898
0.08
75

1.96
0.22
100

2.32
0.26
200

2.633
0.29
300

2.275
0.25
400

2.225
0.25
500

1.932
0.21
600

1.628
0.18
700

1.369
0.15
800

1.18
0.13
900

1.154
0.13
1000

1.176
0.13
1100

1.165
0.13
1200

1.14
0.13
1300

1.106
0.12
1400

1.067
0.12
1500

1.026
0.11
1600

0.9838
0.11
1700

0.9422
0.1
1800

0.9016
0.1
1900

0.8624
0.1
2000

0.8249
0.09
2100

0.7893
0.09
2200

0.7558
0.08
2300

0.7244
0.08
2400

0.6948
0.08
2500

0.6671
0.07
下风向最大浓度及占标率/%

2.636
0.29
D10%最远距离/m

/

表4-7  项目无组织废气估算模型计算结果表

下风向距离D/m

原料库

生产车间

预测质量浓度/（µg/m3）

占标率Pmax（%）

预测质量浓度/（µg/m3）

占标率Pmax（%）

1
0.2909
0.03
0.00006
0
50
6.875
0.76
6.499
0.72
100
8.861
0.98
7.539
0.84
200
8.346
0.93
7.029
0.78
300
7.512
0.83
6.325
0.70
400
7.723
0.86
6.355
0.71
500
6.895
0.77
5.61
0.62
600
5.92
0.66
4.781
0.53
700
5.047
0.56
4.06
0.45
800
4.335
0.48
3.479
0.39
900
3.76
0.42
3.013
0.33
1000
3.294
0.37
2.635
0.29
1100
2.915
0.32
2.334
0.26
1200
2.603
0.29
2.081
0.23
1300
2.341
0.26
1.87
0.21
1400
2.119
0.24
1.69
0.19
1500
1.93
0.21
1.539
0.17
1600
1.766
0.20
1.406
0.16
1700
1.622
0.18
1.292
0.14
1800
1.497
0.17
1.192
0.13
1900
1.386
0.15
1.104
0.12
2000
1.289
0.14
1.027
0.11
2100
1.206
0.13
0.9612
0.11
2200
1.132
0.13
0.9023
0.10
2300
1.066
0.12
0.8493
0.09
2400
1.006
0.11
0.8014
0.09
2500
0.9509
0.11
0.7576
0.08
下风向最大浓度及占标率/%

8.898
0.99
7.717
0.86
占标率最远距离/m

/

/

由上表可知，生产车间排气筒颗粒物最大落地浓度为2.636µg/m3，占标率为0.29%<1%；原料库无组织颗粒物最大落地浓度为8.898µg/m3，占标率为0.99%<1%；生产车间无组织颗粒物最大落地浓度为7.717µg/m3，占标率为0.86%<1%；确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价。

（3）大气环境影响评价及结论

项目大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。

项目位于环境质量不达标区，评价范围内无一类区，根据估算模式判定本项目大气评价等级为三级。

①正常工况下，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行；

②项目环境影响符合环境功能区划；

③项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。

（4）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）的有关规定，对无组织废气排放卫生防护距离进行计算，可按下式计算：


[image: image4.wmf]D

C

m

C

L

r

BL

A

C

Q

5

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3），取值0.45mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别确定，其中A取为350，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

表4-8  卫生防护距离一览表

污染源
污染源类型
A

B

C

D

卫生防护距离计算值（m)

卫生防护距离（m)

原料库
面源
350

0.021

1.85

0.84

1.351
50

生产车间
面源
350

0.021

1.85

0.84

2.103
50

通过计算得原料库颗粒物最大卫生防护距离计算值为1.351m，生产车间颗粒物最大卫生防护距离计算值为2.103m。据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T 13201-91）》中卫生防护距离的级差规定，当计算出的卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，故本项目原料库卫生防护距离为50m,生产车间卫生防护距离为50m。结合厂区平面布置图，项目卫生防护距离范围内无环境敏感点。因此，项目建设满足卫生防护距离要求。因此项目运营过程中大气污染物对周围村庄敏感点影响较小。卫生防护距离包络图见附图五。
（5）大气环境影响自查表

表4-9  大气环境影响评价自查表
工作内容
自查项目
评价等级与范围
评价等级
一级□
二级□
三级■
评价范围
边长=50km□
边长=5~50km□
边长=5km□
评价因子
SO2+NOx排放量
≥2000t/a□
500~2000t/a□
<500t/a■
评价因子
基本污染物（PM10、TSP）
包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 ■
评价标准
评价标准
国家标准■
地方标准■
附录D□
其他标准□
现状评价
评价功能区
一类区□
二类区■
一类区和二类区□
评价基准年
（2019）年
环境空气质量现状调查数据来源
长期例行监测数据■
主管部门发布的数据■
现状补充检测□
现状评价
达标区□
不达标区■
污染源
调查
调查内容
本项目正常排放源■
本项目非正常排放源□

现有污染源□
拟替代的污染源□
其他在建、拟建项目污染源□
区域污染源□
大气环境影响预测与评价
预测模型
AERMOD□
ADMS□
AUSTAL2000□
EDMS/AEDT□
CALPUFF□
网格模型□
其他□
预测范围
边长≥50km□
边长5~50km□
边长=5km□
预测因子
预测因子（）
包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5 □
正常排放短期浓度贡献值
C 本项目最大占标率≤100%□
C 本项目最大占标率>100% □
正常排放年均浓度贡献值
一类区
C本项目最大占标率≤10%□
C本项目最大占标率>10%□
二类区
C 本项目最大占标率≤30%□
C本项目最大占标率>30%□
非正常1h 浓度贡献值
非正常持续时长
（ ）h
C 非正常占标率≤100%□
C 非正常占标率＞100%□
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
C 叠加达标□
C叠加不达标□
区域环境质量的整体变化情况
k≤-20%□
k>-20%□
环境监测计划
污染源监测
监测因子（PM10、TSP）
有组织废气监测■
无组织废气监测■
无监测□
环境质量监测
监测因子（）
监测点位数（）
无监测□
评价结论
环境影响
可以接受■            不可以接受□
大气环境防护距离
距（/）厂界最远（/）m
污染源年排放量
SO2：（ ）t/a
NOx：（ ）t/a
颗粒物：（0.2548）t/a
VOCs：（）t/a

注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项
2、废水环境影响分析

项目营运期废水主要为职工生活污水、车辆及设备冲洗废水、搅拌用水、厂区抑尘用水、厂区初期雨水、成品砖养护用水及厂区绿化用水。

（1）生活污水

本项目劳动定员10人，年工作时间300天，不在厂区食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）按50L/人·天计算；则用水总量为0.5m3/d（150m3/a），排水系数按0.8计，则生活废水排放量为0.4m3/d（120m3/a）。根据类比资料，生活污水中污染物浓度分别为COD：350mg/L，BOD5：250mg/L，SS：280 mg/L，NH3-N：30mg/L。厂区内拟设置1座3m3化粪池，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排，项目厂区周边有大片农田，能够消纳本项目产生的生活污水。
（2）搅拌用水
根据企业提供资料，搅拌过程中搅拌用水用量约为8m3/d（2400m3/a），搅拌均匀后的砌块产品具有压实所需要的含水率，保持一定的湿润度，在砖块加工养护过程中消耗，不外排。
（3）车辆及设备清洗废水

①车辆清洗废水

根据企业提供资料，项目运输车辆约为30辆/天，车辆清洗用水300L/辆，则车辆清洗水用量为9.0m3/d（2700m3/a），车辆清洗废水排放系数按照0.8计算，车辆清洗废水排放量为7.2m3/d（2160m3/a）。

②设备清洗废水
根据企业提供资料，搅拌机、压砖机每天停止生产时必须冲洗干净，清洗一次用水量约为2m3/d（600m3/a），设备清洗废水产生系数按照0.8计算，则设备清洗废水排放量为1.6m3/d（480m3/a）
通过对同类型企业的类比调查，清洗废水主要污染物为SS，SS的浓度大致为3000mg/L。本项目清洗废水排放量为8.8m3/d（2640m3/a），企业拟在车间南侧建设1座3m×3m×2m三级沉淀池，清洗废水经收集后进入沉淀池处理，处理后回用于车辆清洗，无清洗废水外排。
（4）厂区抑尘用水

项目采用喷雾降尘系统对原料库、道路、车间等产生粉尘进行抑尘处理。根据项目设计，项目喷雾系统用水量为2.5m3/h，运行时间4h/d，则日最大用水量为10m3/d。喷雾除尘装置喷出的水滴充分与粉尘混合，从而有效去除除粉尘污染，抑尘用水自然挥发，不会产生废水。

（5）成品砖养护用水

成型后的砖坯运至厂区内的成品堆场内进行自然晾干养护，1天洒水养护两次。根据企业提供资料，养护一次用水量为6m3，养护用水量为12m3/d（3600m3/a），该部分水全部自然蒸发，不外排。

（6）厂区绿化用水

厂区内绿化面积约为200m2，每平方米绿化按照 0.3m3/a水进行计算，则厂区绿化用水量约为60m3/a（0.5m3/d），绿化用水自然蒸发不外排。

（7）厂区初期雨水

暴雨强度公式采用南阳市暴雨强度公式：
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式中：i——暴雨强度，L/（s·hm2）；

Tm——设计重现期，a，取2年；

t=t1+mt；t1为地面集水时间，取15min；m为折减系数，取m=2.0；t2为管道内雨水流行时间（min）。

初期雨水量可根据《室外排水设计规范》计算，初期雨水发生量公式：

Q=i×φ×F

其中，Q——径流雨水量；

φ——径流系数，取0.45（各种屋面、混凝土和沥青路面）；

F——汇水面积，4666.69m2（按场区最大汇水面积计算）；
根据上述公式计算，南阳市暴雨强度为137.56L/（s·hm2），全厂初期雨水产生量为26m3/15min。评价要求厂区内设置30m3初期雨水收集池。初期雨水主要污染物为SS，经收集池沉淀处理后回用于厂区绿化，保证受污染雨水不外排。
项目全厂水平衡图如下：
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图4-1  项目营运期水平衡图  单位：m3/d
3、声环境影响分析

项目营运期噪声源主要包括搅拌机、振动机、压砖机、车辆运输等生产设备，针对不同的噪声特性，工程采取设置减振基础、安装消声器等防治措施，可有效降低噪声源强。主要高噪声设备及源强见4-10。
表4-10  项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表
噪声

产生点

高噪设备

数量（台）

噪声源强
运行
情况
降噪措施

采取措施后车间外源强

生产车间

搅拌机
1
75
间歇
生产设备类噪声采用基础减震措施，封闭厂房对噪声的阻隔
60
振动机
1
90
75
压砖机
1
95
80
铲车
1
85
70
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）中的相关要求，结合本项目工程主要噪声设备在厂区的分布状况和源强声级值，并根据设备距厂界和敏感目标的距离，按照高噪声声源衰减公式计算其衰减量，并算出各声源强队厂界和厂区周围200m范围内敏感目标的贡献值，然后与各预测点的现状值进行叠加，预测工程完成后各预测点噪声值。
①噪声源衰减公式
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式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]；
      L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]；
      r——关心点距噪声源距离，m；r0——距噪声源距离，r0取1m。
②各预测点的等效声级公式
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式中，LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)；
Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)；
      n——预测点受声源数量。
根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，结果见下表4-11。
表4-11  项目营运期声环境影响预测结果
预测点
贡献值
现状监测最大值/昼
预测值
昼
标准值
达标情况
东边界
56.57

/

/

昼间：60

 夜间：50

达标
南边界
55.72

/

/

达标
西边界
49.44

/

/

达标
北边界
54.23

/

/

达标
西侧40m临街商户
34.11

52.1/40.5
52.4/40.5
达标
由上表可以看出，设备产生的噪声经过采取基础减振、房间隔声等降噪措施治理后，再经过距离衰减，对厂界四周影响较小，厂界噪声预测值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求；敏感点能够满足能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。在落实有效的降噪措施后，本项目厂界噪声值对周围声环境影响较小。
为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，建议建设单位采取以下防治措施：
①合理设计车间平面布局，将主要噪声源布置在车间中部。
②为高噪声设备设置减震基础，进行柔性联接，以减小其振动影响。
③注意维护机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染。
④通过距离衰减与墙体隔声降低噪声对环境的影响。项目营运期噪声可以达标排放，同时厂区面积相对较大，厂区有围墙与外界相隔，噪声经过厂房屏蔽、空气吸收等措施以后，噪声对周围环境的影响可以大大降低，项目营运期噪声对周围声环境影响较小。
4、固体废物环境影响分析

项目营运期产生的固体废物包括不合格砖坯、废泥坯、除尘器收集尘灰、沉淀沉渣、化粪池污泥以及职工生活垃圾等。
（1）不合格砖坯、废泥坯
营运期不合格砖坯及废泥坯产生量约为20t/a，通过搅拌机搅拌混匀后重新循环利用，不外排。
（2）袋式除尘器收集尘灰
项目生产过程中袋式除尘器收集尘灰量为1.8522t/a，除尘器收集尘灰收集，回用于搅拌工序，不外排。
（3）沉淀池沉渣
根据企业提供资料，沉淀池沉渣的年产生量约为1.73t/a，沉渣由泥砂泵抽取后提升至搅拌机中，直接回用于生产过程不外排。沉淀池清理周期为每周一次。
（4）化粪池污泥
项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，类比同类行业，化粪池污泥产生量为0.5t/a。

（5）职工生活垃圾
项目生活垃圾产生量为3t/a，厂区设置垃圾箱，厂区内生活垃圾收集至垃圾箱内，并设专人定期运至当地垃圾中转站内。
综上所述，项目营运期固废可全部得到综合利用和妥善处置处理，对周围环境影响较小。

5、地下水环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016)中 “附录A”，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中第“64、砖瓦制造”，故地下水环境影响评价项目类比为为Ⅳ类，根据地下水评价总则一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
6、土壤环境影响分析

（1）评价等级

根据《环根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“附录 A.1土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于制造业中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中“其他”类，故土壤环境影响评价项目类别为III
类。境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（ HJ964-2018），建设项目所 在地周边的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，具体见下表4-12。

表4-12  污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。
较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。
不敏感

其他情况
项目位于南阳市新野县上港乡梁埠口村，根据预测可知，项目排放的大气污染物最大浓度出现距离内存在耕地，对照上表，本项目土壤环境为敏感。

项目占地4666.69平方米，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目占地规模为小型（≤5hm2）。

根据导则，建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表4-13。
表4-13  污染影响型评价工作等级划分表

占地规模

评价工作等级

敏感程度
I类

II类项目

III类项目

大

中

小

大

中 

小 

大 

中 

小 

敏感 

一级 

一级 

一级 

二级 

二级 

二级 

三级 

三级 

三级 

较敏感 

一级 

一级 

一级 

二级 

二级 

三级 

三级 

三级 

— 

不敏感 

一级 

二级 

二级 

二级 

三级 

三级 

三级 

— 

— 

根据上表判断，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。由于本项目为粘土砖瓦及建筑砌块制造，营运期废气主要为投料、搅拌粉尘、筒仓粉尘、原料卸料堆存粉尘，污染因子主要为颗粒物，预计不会对周围土壤环境造成明显影响。

（2）土壤污染控制措施
①控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。
②在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏” 现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。
③做好厂区门口进出车辆轮胎冲洗废水沉淀池防渗，防止废水外渗造成周边土壤污染。
7、环境管理及监测计划

（1）环境保护管理
为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，本项目将设置专门环保管理人员。环境管理主要负责如下工作：
①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
②负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
③负责环境监测工作，掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。
项目运行期的环境保护管理：
①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；
②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；
③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。
（2）环境监测计划
根据项目生产特点和主要污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：
①公司委托有资质的单位定期对产生的废气、厂界噪声进行监测；
②监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测；
③监测点位、监测项目、监测频次见表4-14。
表4-14  环境监测计划一览表
类别

监测点位

项目

监测频次

执行标准

废气

厂界

TSP

1次/半年

《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）
排气筒

PM10
1次/半年

《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953-2020）
声环境

厂界外四周各设1个监测点

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准

排污口规范化

根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）要求，所有排放污染物的单位必须按国家和我市有关规定对排放口进行规范化整治，并达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求，因此本项目提出以下排放口规范化措施：

①建设单位必须按国家和南阳市有关规定对排放口进行规范化整治，达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求；排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则；当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认；

②排气筒高度应不低于15米，并高出周围200米半径范围内的最高建筑5米以上；排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

③ 建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中相关规定，将固废暂存场完善，做到防雨淋、防流失、防渗漏，避免产生二次污染。建设单位应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

④ 标志牌设置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。在地面设置标志牌上缘距离地2米。排污单位须在排污口设置排放口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，应达到《环境保护图形标志》（GB 15562.1~2-1995）及《南阳市污染源排放口规划化技术要求》的规定；

⑤ 建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等；

⑥ 排放口规范化必须与本工程同时进行。

8、环境风险评价
经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目不涉及重大危险源，项目主要环境风险为运营期厂区由于管理不善导致的火灾事故风险。为了避免火灾事故的发生，本项目设计施工要符合消防要求，备有充足的消防器材。为了进一步完善防范措施，本次环境影响评价建议建设单位应采取以下防范措施：
要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理有关规定，仓库严禁烟火；
不准在项目厂区及厂区附近堆放易燃、可燃物，并经常清理杂物；
按规定安装所需的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热设备；
电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束后应立即拉掉电闸；
（5）禁止在厂房及仓库动用明火；
（6）评价建议项目要加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；在厂房及仓库附近设置消防水池、消防栓、灭火器等消防设施；并保持道路通畅，要会报警、会使用、保养灭火器；
（7）制定事故应急计划，进行事故紧急处置演习；
（8）事故处置后期妥善处置消防废物、废水等，减轻对周围环境及居民的影响。
9、总量控制

（1）废水
本项目营运期生产废水经厂区沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。因此废水总量控制指标建议为0。
（2）废气
项目营运期废气主要为颗粒物，均不涉及二氧化硫、氮氧化物及挥发性有机物等总量控制指标污染物，因此不设置废气总量控制指标。
10、环选址合理性分析

本项目选址位于南阳市新野县上港乡梁埠口村，厂区东侧、南侧紧邻田地，东侧300m为养殖场，南侧紧邻村路，隔路为田地，西侧40m为临街商户，西侧75m为010乡道，隔乡道为闲置厂房，北侧为林地。距离项目最近的地表水体为项目东侧965m处的白河。根据新野县上港乡人民政府及新野县自然资源局上港自然资源所出具证明，本项目用地属建设用地，符合上港乡土地利用总体规划。

项目所在地交通便利，卫生防护距离内没有居民住宅、学校等敏感点。项目运营期产生的废气、废水及噪声等污染物经过采取评价要求的防治措施后可以达标排放，对周围环境影响较小，也不会降低区域环境功能区划要求；营运期固体废物可以全部得到妥善处理，对周围环境不大。

因此，从环保角度看考虑，项目选址基本合理。

11、环保投资一览表

本项目工程总投资30万元，其中环保投资为8.5万元，环保投资占总投资的比例为28.33%。项目环保投资概算具体见表4-15。

表4-15  环保投资一览表

项目
污染源
环保措施
投资（万元）
废气
原料库扬尘
堆场建设料棚，全封闭，地面水泥硬化，物料加盖篷布，出入口及卸料区配备喷淋设施；投料口加装硬顶及喷雾设施
1.0

水泥筒仓粉尘
滤芯除尘器+排气筒
0.3

皮带输送机粉尘
皮带输送机全封闭，密闭输送
0.2

搅拌机、混料机投料、搅拌粉尘
集气罩（2个）+袋式除尘器+15m排气筒
2.0

厂区
出入口及厂区地面硬化，设专人清扫，避免扬尘和雨后泥泞
3.0

废水
生活污水
化粪池（3m3）
0.3

清洗废水
三级沉淀池（3m×3m×2m）
1.0

噪声
设备噪声
设备基础减振、厂房隔声
0.5

固废
生活垃圾
经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理
0.1

厂区绿化
0.1

合计
8.5




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	投料、搅拌粉尘
	颗粒物
	集气罩收集+袋式除尘器处理后经15m排气筒排放
	《河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中有组织最高允许排放浓度10mg/m3的限值

	
	筒仓粉尘
	颗粒物
	经袋式滤芯除尘器处理，并由除尘器配套排气筒排放
	对周围大气环境影响较

	
	物料堆存及卸料
	颗粒物
	料仓全封闭，并配备喷淋装置，定期洒水
	

	
	生产车间设备逸散
	颗粒物
	生产车间内定期洒水
	

	地表水环境
	搅拌用水
	/
	全部进入砖坯，经晾晒后全部蒸发耗散，不外排
	不外排

	
	清洗废水
	SS
	冲洗水经沉淀池（3m×3m×2m）沉淀后回用于生产，不外排。
	全部回用，不外排

	
	厂区初期雨水
	SS
	初期雨水经收集池（30m3）收集后回用于生产过程中。
	全部回用，不外排

	
	抑尘用水
	/
	全部自然蒸发 
	不外排

	
	绿化用水
	/
	全部自然蒸发 
	不外排

	
	养护水
	/
	全部自然蒸发 
	不外排

	
	职工生活
	生活污水
	生活污水经化粪池（3m3）处理后，用于周边农田施肥。
	对区域地表纳污水体影响小

	声环境
	厂区合理布局，将高噪声设备布置在生产车间内，设备设减振基础，采取措施后厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

	电磁辐射
	/

	固体废物
	严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》

（GB 18599-2001）及2013年修改单中的有关规定

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗措施

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策和环保政策要求，项目选址符合土地利用要求和发展规划。项目选址及平面布局合理，各项污染防治措施得当；在认真贯彻执行国家相关环保法律、法规，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业环境管理的情况下，污染物可以达标排放，对环境影响较小。从环境保护角度考虑，评价认为本项目的建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.2548t/a
	
	0.2548t/a
	+0.2548t/a

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业
固体废物
	不合格砖坯、废泥坯
	
	
	
	20t/a
	
	20t/a
	+20t/a

	
	除尘器收集的粉尘
	
	
	
	1.8522t/a
	
	1.8522t/a
	+1.8522t/a

	
	沉淀池沉渣
	
	
	
	1.73t/a
	
	1.73t/a
	+1.73t/a

	
	化粪池污泥
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	职工生活垃圾
	
	
	
	3t/a
	
	3t/a
	+3t/a

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图一  项目地理位置示意图
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附图二  项目周边关系示意图





附图一  项目地理位置图
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附图三  厂区平面布置图





附图三  厂区平面布置图





附图三  厂区平面布置图





项目所在位置





附图四  项目水系图





附图五  卫生防护距离包络图
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附图六 现场照片
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